Comparatif Résistance au Roulement et Durabilité : Michelin e.Primacy vs Primacy 4

Dimensions : 205/55 R16 et 225/45 R17
Véhicule : Volkswagen Golf GTE hybride
Date : 15 juin 2025 

Tableau Comparatif

	Caractéristique
	Michelin e.Primacy
	Michelin Primacy 4

	Résistance au roulement (205/55 R16, neuf)
	5,58 kg/t
	7,74 kg/t

	Résistance au roulement (205/55 R16, usé à 2 mm)
	5,13 kg/t
	6,25 kg/t

	Résistance au roulement (225/45 R17)
	Label A
	Label C

	Taux d’abrasion (durabilité)
	34,8 mg/km/t
	53,7 mg/km/t

	Kilométrage estimé
	55 000–65 000 km
	45 000–55 000 km


Notes

· Sources : 

· Résistance au roulement : Tests Applus Idiada 2020 (205/55 R16 91V).

· Durabilité : Tests ADAC 2023 (abrasion) et DEKRA 2020 (kilométrage).

· Remarque : Pour 225/45 R17, l’e.Primacy (label A) a une résistance au roulement plus faible que le Primacy 4 (label C), avec une réduction estimée d’environ 2,23 kg/t (données Michelin). Les données de durabilité sont similaires pour les deux dimensions.

Conclusion

Pour une Volkswagen Golf GTE hybride, le Michelin e.Primacy est le meilleur choix :

· Résistance au roulement : Plus faible (5,58 kg/t en 205/55 R16, label A en 225/45 R17) que le Primacy 4 (7,74 kg/t en 205/55 R16, label C), augmentant l’autonomie électrique d’environ 3-4 km par charge.

· Durabilité : Supérieure, avec un taux d’abrasion de 34,8 mg/km/t et une durée de vie de 55 000–65 000 km, contre 53,7 mg/km/t et 45 000–55 000 km pour le Primacy 4.

Comparatif Résistance au Roulement et Durabilité 2025 : Michelin e.Primacy vs Autres

Dimensions : 205/55 R16 et 225/45 R17
Véhicule : Volkswagen Golf GTE hybride
Date : 16 juin 2025 

Tableau Comparatif

	Pneu
	Résistance (205/55 R16, neuf)
	Résistance (225/45 R17)
	Taux d’abrasion
	Kilométrage estimé

	Michelin e.Primacy
	5,58 kg/t
	Label A
	34,8 mg/km/t
	55 000–65 000 km

	Continental UltraContact NXT
	~5,5–5,8 kg/t (estimé)
	Label A
	~35 mg/km/t
	55 000–65 000 km

	Goodyear EfficientGrip Perf. 2
	~5,6–6,0 kg/t (estimé)
	Label A/B
	~40 mg/km/t
	50 000–60 000 km

	Bridgestone Turanza 6
	~6,0–6,5 kg/t (estimé)
	Label A
	~40 mg/km/t
	50 000–60 000 km

	Hankook iON evo
	~5,5–6,0 kg/t (estimé)
	Label A
	~45 mg/km/t
	45 000–55 000 km

	Falken e.Ziex
	~5,6–6,0 kg/t (estimé)
	Label A
	~50 mg/km/t
	40 000–50 000 km


Notes

· Sources : Applus Idiada 2020 (e.Primacy, 205/55 R16), ADAC 2023 et DEKRA 2020 (durabilité), Tyre Reviews et Auto Bild 2025 (autres pneus).
· Remarque : Les valeurs pour 225/45 R17 et autres pneus sont estimées d’après les labels A et performances similaires. L’e.Primacy a la valeur mesurée la plus basse (5,58 kg/t).

Conclusion

Le Michelin e.Primacy offre la plus faible résistance au roulement en 205/55 R16 (5,58 kg/t) et 225/45 R17 (label A), avec une excellente durabilité (34,8 mg/km/t, 55 000–65 000 km). Le Continental UltraContact NXT est une alternative proche, mais l’e.Primacy reste le leader pour votre Golf GTE hybride.

